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	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
（元/单位）
	金额
（元）

	1
	储水式电热水器：容积：60升；加热功率：2000瓦特；加热类别及温度：单功率加热75摄氏度；防水等级：IPX4。
	4 
	台
	
	

	2
	明装冷热混水阀
	4 
	个
	
	

	3
	角阀开关
	4 
	个
	
	

	4
	DN20PPR活丝弯头
	24 
	个
	
	

	5
	DN20PPR管
	20 
	米
	
	

	6
	DN20PPR弯头
	25 
	个
	
	

	7
	DN20PPR三通
	8 
	个
	
	

	8
	DN20内六角接头
	4 
	个
	
	

	9
	BVR国标电线4m²
	240 
	米
	
	

	10
	BVR国标电线2.5m²
	120 
	米
	
	

	11
	明装86型防水盒+三孔16A插座
	4 
	个
	
	

	12
	DN20pvc线管
	100 
	米
	
	

	13
	墙体开孔DN20
	8 
	个
	
	

	14
	辅材费
	1 
	项
	
	

	15
	人工安装费
	4 
	工天
	
	

	合计总报价：



公司名称：                       .
联 系 人：                       .
联系方式：                       .

